             Novell Client para Windows 95/98
                    Notas do Release
                       31/08/98

Estas notas descrevem os novos recursos e alguns problemas ainda
não solucionados nesta versão do software Novell* Client* para 
Windows** 95/98. A maioria dos problemas será solucionada nas versões
posteriores.  

Este release suporta estações de trabalho que executam as seguintes versões
do Windows:

* Windows 95a
* Windows 95b
* Windows 98

O release não suporta a versão original do Windows 95.

Para instalar o Novell Client para Windows 95/98, tenha em mãos
o CD do Windows 95/98 ou acesse os arquivos de instalação 
do Windows 95/98 através da rede.


----------------------------------------------------------------
Conteúdo
----------------------------------------------------------------
     
     1.0  Instalação
     2.0  Login
     3.0  Geral
     4.0  Impressão
     5.0  Gateway IP/IPX 
     6.0  Documentação Administrativa Primária em HTML
     7.0  Marcas Registradas
     8.0  Isenção de Responsabilidade, Copyright, Aviso de Exportação, Patentes


----------------------------------------------------------------
1.0  Instalação
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
1.1  Instalar a partir de Disquetes
----------------------------------------------------------------
A opção de instalação através de disquetes não está disponível 
neste release.

----------------------------------------------------------------
1.2  Drivers ODI Não Instalados
----------------------------------------------------------------

Os drivers ODI não estão instalados na última versão do Client.
Se você estiver fazendo o upgrade de uma versão mais antiga do Client
e já tiver drivers ODI instalados, esses drivers ainda serão suportados.
Se estiver instalando o Client pela primeira vez, serão instalados
drivers NDIS. Se ainda não tiver o driver NDIS necessário, tente 
obtê-lo do CD-ROM do Windows ou com o fabricante da placa de rede.

----------------------------------------------------------------
1.3  "A seção DeviceIDDeleteOrder no NWSETUP.INI está
     incompleta ou incorreta."
----------------------------------------------------------------

Durante a instalação no Windows 95a, ocorrerá um erro se a placa
de interface de rede não estiver configurada corretamente (se os
números de porta e o IRQ não estiverem corretos ou entrarem em
conflito com outro dispositivo).

Para solucionar esse problema, configure o adaptador de rede
manualmente ou aplique o patch OSR2 do site da Microsoft na Web.

----------------------------------------------------------------
1.4  Erro de MFC42.DLL
----------------------------------------------------------------

O Novell Client é executado com o mfc42.dll versão 4.21.7022 ou posterior. 
O Mfc42.dll versão 4.21.7303 é instalado junto com o Novell Client.
Se uma versão mais antiga for instalada por cima da versão instalada pelo
Novell Client, ocorrerá uma falha no login do Client e uma mensagem
de erro semelhante à mensagem a seguir será exibida:

    "6453 ordinal não encontrado no DLL MFC42.DLL."

A mensagem real pode variar, dependendo da versão do mfc42.dll 
que estiver sendo usada.

Para corrigir esse erro, reinstale a versão correta do 
mfc42.dll. O arquivo correto pode ser encontrado no CD Z.E.N.works em:

    d:\products\win95\ibm_enu\mfc42.dll

Copie o DLL para o seguinte diretório em sua estação de trabalho:

    c:\windows\system

----------------------------------------------------------------
1.5  O Recurso Arrastar e Soltar Pode Não Funcionar Imediatamente
----------------------------------------------------------------

As operações arrastar e soltar entre os aplicativos ou o desktop
podem não funcionar imediatamente após a instalação do Client e
reinicialização da estação de trabalho.

Para solucionar esse problema, reinicialize novamente para assegurar
um registro apropriado dos controles do ActiveX incluídos no Client.

----------------------------------------------------------------
1.6  Usar ACU para Fazer o Upgrade do Microsoft Client para NetWare
----------------------------------------------------------------

Se estiver fazendo um upgrade do Microsoft Client para NetWare para qualquer
versão do Novell Client para Windows 95/98 usando o método setup.exe /acu em
um login script, use o sinal # no login script e reinicialize a estação
de trabalho manualmente após o término da instalação do Novell Client.

----------------------------------------------------------------
1.7  Incompatibilidade com os Drivers de Vídeo e Áudio Internos
     nos Computadores Hewlett-Packard Vectra e Compaq Presario 
----------------------------------------------------------------

Alguns computadores Hewlett-Packard Vectra e Compaq Presario usam drivers
para os recursos de vídeo e áudio internos que são incompatíveis com o 
Novell Client para Windows 95. Essa incompatibilidade pode causar uma 
GPF (General Protection Fault ou Erro de Proteção Geral) na estação de trabalho.

Se você usa um computador Hewlett-Packard Vectra ou Compaq Presario e
ocorrer uma GPF após a instalação do Novell Client para Windows 95/98,
tente um dos métodos a seguir para evitar a GPF:

    1. Atualize os drivers de áudio e vídeo. Os drivers atuais
	 podem ser obtidos com o fabricante da estação de trabalho.

    2. Instale drivers de áudio e vídeo genéricos.

    3. Após instalar o Client, não reinicialize a 
	 estação de trabalho. Retorne ao Windows e 
	 desligue a estação de trabalho usando 
       Iniciar > opção Desligar. 
       Por fim, reinicialize a estação de trabalho.

----------------------------------------------------------------
1.8  A Instalação de MSBATCH Não É Suportada neste Release
----------------------------------------------------------------

Este release do Novell Client para Windows 95/98 não suporta a
instalação de MSBATCH. Desconsidere as instruções referentes ao
MSBATCH na documentação. De qualquer forma, um patch que suporta
o processo MSBATCH no Windows 98 estará disponível posteriormente
na Web, no site da Novell.

----------------------------------------------------------------
1.9	Dependência "IP com Compatibilidade IPX"
----------------------------------------------------------------
Ao usar a configuração do Client "IP com Compatibilidade IPX",
verifique se a pilha TCP/IP foi configurada com um gateway
TCP/IP. A configuração pode ser feita através de DHCP ou 
definida localmente. O driver Compatibilidade IPX e o roteamento
de IP não funcionarão corretamente sem a configuração do gateway
TCP/IP. No Windows 95/98, o gateway pode ser configurado abrindo-se
a página Propriedades TCP/IP a partir da página Propriedades de Rede.
Se sua rede estiver configurada para usar DHCP, não será necessário
configurar o gateway localmente.

----------------------------------------------------------------
1.10	 "IP com Compatibilidade IPX" Necessita de Agente de Migração
----------------------------------------------------------------
Se estiver usando "IP com Compatibilidade IPX" no Client e estiver
tentando exibir servidores apenas IPX, verifique se você
configurou um MA (Agente de Migração) na rede.

Consulte a documentação do NetWare 5 para obter maiores informações
sobre como configurar um Agente de Migração na rede.
                                                                                                                                       
Para resolver problemas de visibilidade ou configuração de um MA
do cliente NetWare, execute o comando CMDINFO no prompt do MS-DOS.
O comando deve listar todos os MAs configurados ou descobertos,
dependendo da configuração Compatibilidade IPX.


----------------------------------------------------------------
2.0  Login
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
2.1  Sem Login com o Adaptador 3Com 3C589C PCMCIA     
----------------------------------------------------------------

Após instalar o Novell Client para Windows 95/98, a tela de login do NetWare
pode não ser exibida na inicialização se você estiver usando uma placa Ethernet 
3Com 3C589C PCMCIA.

Para solucionar esse problema:  
    1.   Vá para o DOS.  
    2.   Vá para a pasta do cliente (por exemplo: novell\client32).
    3.   Digite LOAD 3C589.LAN.
    4.   Execute o login do NetWare clicando em Iniciar > Programas > 
         Novell > Login do NetWare.

----------------------------------------------------------------
2.2  Loginw32.exe É o Programa de Login Preferencial
----------------------------------------------------------------

O Login.exe não funciona em determinadas situações. Nesses casos, use o
loginw32.exe.

----------------------------------------------------------------
2.3   A Ajuda Online para Nome do Usuário e Senha Contém Informações 
      sobre o Windows NT
----------------------------------------------------------------
          
Os Novell Clients para Windows 95/98 e Windows NT compartilham alguns
arquivos de ajuda. Na ajuda para os campos Nome do Usuário e Senha, 
algumas informações não foram marcadas como específicas ao NT.

O texto da ajuda para Nome do Usuário e Senha no Windows 95/98 diz
que o nome do usuário e a senha podem ser usados para logar em uma
estação de trabalho, mas uma estação de trabalho só pode ser logada
no Windows NT. O Windows 95/98 possui login do Windows, porém ele
é apresentado como um quadro de diálogo separado do Login da Novell. 
O nome do usuário e a senha de Login da Novell não podem ser usados 
para o login do Windows no Windows 95/98.
    
O texto da ajuda ainda informa que uma estação de trabalho pode
ser bloqueada e desbloqueada no Windows 95/98, mas esse é um
recurso específico do NT.

----------------------------------------------------------------
2.4  Um Conjunto de Restrições de Login para IPX/SPX Impedem o
     Login do Usuário
----------------------------------------------------------------

Sintoma: As restrições de login são definidas para o IPX/SPX e o 
endereço de nó. Quando a estação de trabalho administrativa é
reinicializada, os novos arquivos do Client são atualizados
automaticamente e o prompt de reinicialização é exibido. Após
a reinicialização, essa estação de trabalho e todas as outras
que aparecem na lista de restrições com permissão para logar como admin e que 
agora possuem o novo cliente não poderão efetuar login nem nenhuma
administração do servidor poderá ser realizada.

Causa: Esse é um problema que ocorre com a preferência de IP. Os
endereços permitidos designados no NDS são IPX. Se o servidor
estiver vinculado a IP, os clientes serão designados a
escolher esse protocolo, por default. Dessa forma, o cliente
tentará logar no servidor usando IP, e o endereço, por sua vez, estará
restrito para permitir apenas endereços IPX, causando uma falha de autenticação.
Isso ocorre principalmente porque o endereço IP não está armazenado no
NDS.

Solução: Não vincule IP ao servidor até que endereços IP
estáticos tenham sido designados. Ou, então, altere a 
preferência do protocolo para IPX.


----------------------------------------------------------------
2.5  Utilitários do DOS Suportados apenas Quando Usados com o Modo
de Compatibilidade IPX ou IP
----------------------------------------------------------------
Os utilitários do DOS (CX, MAP, CAPTURE etc.) são suportados apenas
quando usados com o modo de compatibilidade IPX ou IP. Use os
utilitários equivalentes baseados na GUI ao acessar os recursos
que só estão disponíveis nos servidores IP.
 
 
----------------------------------------------------------------
3.0  Geral
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
3.1  Rede Dial-Up com Conexões LAN
----------------------------------------------------------------

Usar a Rede Dial-Up ao mesmo tempo com uma conexão LAN pode
causar problemas de resolução de nomes. Os servidores na LAN ou
a conexão dial-up pode não ser encontrada. Para solucionar esse
problema, desabilite o adaptador LAN da seguinte maneira:

    1. Clique em Iniciar > Configurações > Painel de Controle.
    2. Clique duas vezes em Sistema e, em seguida, clique na guia 
       Gerenciador de Dispositivos.
    3. Clique duas vezes no adaptador de rede que quiser desabilitar.
    4. No campo Utilização do dispositivo, marque Desativar nesta configuração
       e clique em OK.

----------------------------------------------------------------
3.2  Configuração SLP em IP
----------------------------------------------------------------

Para usar a resolução de nomes SLP com a Rede Dial-Up, adicione o
endereço IP do agente do diretório à lista de agentes do diretório 
na guia Localização do Serviço das Propriedades do Novell NetWare Client.
Para isso:

    1. Clique em Iniciar > Configurações > Painel de Controle.
    2. Clique duas vezes em Rede e, em seguida, duas vezes novamente em 
       Novell NetWare Client.
    3. Clique na guia Localização do Serviço.
    4. Adicione o endereço IP do agente do diretório à lista de
       agentes do diretório e clique em OK.

----------------------------------------------------------------
3.3	Rede Dial-Up em IP; Impossível Ver a Rede
----------------------------------------------------------------

Se estiver tentando usar a Rede Dial-Up no Client e não
conseguir logar ou realizar uma procura na rede, tente uma das 
seguintes sugestões de resolução de problemas.

     1. Tente resolver os nomes dos servidores NetWare 5 em IP.

	a. No caso de uma descoberta dinâmica do servidor, verifique
	   se o seu cliente consegue ver um Agente do Diretório SLP.
	   O agente pode estar estaticamente configurado (consulte
	   a seção anterior) ou, se o seu host dial-up suportar DHCP e
	   estiver configurado com o DA apropriado, isso também
	   funcionará.


           Nota: Por default, o cliente usa DHCP para descobrir um DA.
           (Assume-se que existe um DA configurado na rede do host
	   dial-up.)

	b. O cliente usará um arquivo NWHOST, se houver, contendo 
           nomes de servidores e seus endereços. Essa pode ser uma
	   maneira escolhida para executar o cliente. (O arquivo é
	   criado no diretório "\NOVELL\CLIENT32" da estação de trabalho.)

	c. O cliente também suporta nomes do DNS. Após se conectar ao
	   host dial-up, verifique se o servidor DNS está funcionando
	   corretamente, emitindo o comando PING no servidor
	   usando o seu nome do DNS. Se o comando for emitido
	   com êxito, use esse mesmo nome de DNS como o nome de
	   servidor no quadro de diálogo de login.

	d. Isole o problema e concentre-o na resolução de nomes usando um endereço IP
	   em vez do nome do servidor. Se o login funcionar, o problema
	   estará ocorrendo na resolução de nomes.

     2. Verifique se a pilha IP ainda está funcionando corretamente,
	emitindo o comando PING em nós IP ativos e conhecidos existentes
	na rede do host dial-up.

     3. Se estiver usando o modo IP com Compatibilidade no cliente e
	não conseguir ver nenhum servidor IPX, verifique se existe algum
	MA no cliente e se ele está configurado corretamente. Consulte a
	seção 3.4.

----------------------------------------------------------------
3.4	Rede Dial-Up com Modo de Compatibilidade
----------------------------------------------------------------

Para usar o modo de compatibilidade para exibir os serviços IPX em uma
conexão dial-up, configure estaticamente o Agente de Migração
na página Propriedades do CMD.
 

Nota: Se o seu host dial-up suportar Solicitações de Informação do DHCP e 
estiver configurado para distribuir Agentes de Migração, não será
necessário definir estaticamente o MA.

Para definir estaticamente o endereço do MA:

     1. Clique em Iniciar > Configurações > Painel de Controle.

     2. Clique duas vezes em Rede > CMD (Compatibility Mode Driver).

     3. Desmarque a opção Usar DHCP e, em seguida, adicione um 
	Agente de Migração, usando um endereço IP no formato
	pontilhado (por exemplo: 137.65.1.5). Você também pode
	usar um nome do DNS, não se esquecendo do ambiente de
	dial-up que está tentando usar.

     4. Pressione OK para gravar as mudanças.

----------------------------------------------------------------
3.5 A Ajuda Online Mostra o Default Errado para Várias Propriedades
----------------------------------------------------------------

Os defaults para diversos parâmetros do cliente foram mudados após
a finalização da ajuda online. A lista a seguir mostra as informações
corrigidas.

* Login sem Contexto
  O default correto é OFF.

* Habilitar Banner
  O default correto é OFF.

* Alimentação de Formulário
  O default correto é OFF.

* Tamanho Máximo do Cache
  A faixa correta varia entre 0 e 49152.

* Nível do Cache de Nomes
  O default correto é 1.

* Notificar
  O default correto é ON.

* Tentativas para o DSS durante a Inicialização
  A faixa correta varia entre 0 e 10.

* Show Novell System Tray Icon
  O default correto é ON.

* Show Scheduler System Tray Icon
  O default correto é ON.

* Encolher Caminho para Ponto
  O default correto é ON.

----------------------------------------------------------------
3.6  Configurações Avançadas Não Documentadas no Arquivo de Ajuda
----------------------------------------------------------------

Duas configurações avançadas do Novell Client para Windows 95/98
não estão documentadas no arquivo de ajuda online:

* File Write Through
* Use Extended File Handles

----------------------------------------------------------------
3.6.1  File Write Through
----------------------------------------------------------------

O File Write Through controla se todos os arquivos são ou não 
abertos no modo de gravação direta. Se um arquivo for aberto
nesse modo, as gravações nesse arquivo não serão armazenadas
em cache no cliente. Na verdade, File Write Through = ON desabilita
a gravação no cache, o que reduz a performance geral do cliente, mas
assegura a integridade dos dados caso haja uma falha catastrófica
da estação de trabalho cliente.
   
Recomenda-se a configuração default (File Write Though = OFF).

----------------------------------------------------------------
3.6.2  Use Extended File Handles
----------------------------------------------------------------

O Use Extended File Handles controla se o cliente usa os handles
de arquivos estendidos. Se Use Extended File Handles = OFF, o 
número de arquivos a serem abertos pelo cliente será limitado
pelo espaço disponível no JFT a 170 arquivos. Se Use Extended File Handles = ON,
o número de arquivos a serem abertos será limitado apenas pelo 
valor da configuração Maximum Locks Per Connection. Salvo em casos
especiais, recomenda-se o default Use Extended File Handles = OFF.

----------------------------------------------------------------
3.7  O Winsock2 Não É Configurado Corretamente no Windows 95 em Caso
     de Versões Anteriores do DCOM'95
----------------------------------------------------------------

O Winsock2 não estará configurado corretamente se o DCOM'95
estiver instalado na estação de trabalho cliente com uma versão diferente
da 812 ou anterior. O WS2Setup.exe é fechado; contudo, nenhum feedback
é fornecido ao usuário com relação ao problema.

As informações a seguir podem ser obtidas da página da Microsoft na Web:

     http://www.microsoft.com/windows/downloads/contents/updates/
     w95sockets2/releasenotes.asp

     WS2SETUP.EXE E DCOM'95 
     O WS2SETUP.EXE só será instalado nas máquinas que tiverem o 
     DCOM'95 versão 812 ou superior e que ainda não tenham nenhuma
     versão do DCOM'95. Se alguma versão do DCOM'95 anterior à 812 for 
     detectada, o WS2SETUP.EXE abortará sem realizar a instalação
     do Winsock2 para Windows 95, e uma mensagem de erro será 
     gravada no WS2SETUP.LOG.
 
   
----------------------------------------------------------------
3.8  Map.exe Poderá Falhar ao Mapear um Drive para um Objeto do NDS
----------------------------------------------------------------

O Map.exe não é do tipo que reconhece IP. Portanto, ele poderá
falhar se você tentar usá-lo para mapear um drive para um objeto
do NDS, por exemplo, usando um comando como este:

     map n .mydir.organization.company

A falha resultará em uma mensagem como esta:

     MAP-4.13-195: Impossível localizar o diretório [N .mydir.organization.company]
     
Esse erro poderá ser evitado se você usar uma das seguintes soluções:

* Use "map n server\vol:\directory" em vez de 
  "map n .mydir.organization.company".

* Desvincule o IP do servidor para o qual o objeto do NDS aponta.

* Configure a página de propriedades Preferências de Protocolos do Novell Client 
  para usar apenas IPX.
   
------------------------------------------------------------------------------
3.9  Impossível Detectar Automaticamente NetWare/IP em Determinadas Condições
------------------------------------------------------------------------------

Ao usar o NWIP com uma configuração IP & IPX Client, 
ele não conseguirá obter informações de DHCP em determinadas
configurações. O problema será corrigido na primeira atualização do 
release do NetWare 5.

Estas são algumas maneiras de contornar esse problema: 

* Configure o Cliente como Apenas IPX ao usar o NWIP.
* Configure estaticamente as informações do NWIP durante a configuração.

     
----------------------------------------------------------------
4.0  Impressão
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
4.1  Imprimir para um Volume com Espaço Insuficiente
----------------------------------------------------------------

Quando você imprime um arquivo grande para um volume com espaço
insuficiente, o Novell Client retorna um erro que pode parar o
computador. Isso ocorre porque o Novell Client não pode
tentar novamente a impressão devido ao volume estar sem espaço
em disco, nem pode apagar o serviço de impressão por achar
que dados importantes serão perdidos. Para solucionar o problema,
verifique se há espaço em disco suficiente antes de iniciar a impressão
de um arquivo grande.

----------------------------------------------------------------
4.2  Não Configure um NPRINTER Local com Interrupções
----------------------------------------------------------------

Não configure um NPRINTER local com interrupções. Use o "modo
polled" default.

----------------------------------------------------------------
4.3  Configuração de Driver de Impressora
----------------------------------------------------------------

Associar um driver de impressora a uma impressora ou fila nos pacotes
de diretivas de impressora requer que os arquivos de driver sejam
copiados em um servidor. O caminho em que esses arquivos serão copiados
é exibido no quadro Caminho do quadro de diálogo Configurar Driver de Impressora
(exibido quando você seleciona Novo Driver no quadro de diálogo Diretiva
de Impressora). Os usuários ou as estações de trabalho deverão ter direitos 
Ler Arquivo/Explorar para esse caminho (sys:public no servidor em que reside
a fila) se a estação de trabalho ou o pacote do usuário puder fazer o 
download desses drivers para a estação de trabalho. As impressoras associadas a um
pacote não serão instaladas se os drivers não estiverem baixados.

Quando você selecionar um driver que será associado a uma impressora, talvez seja necessário
digitar o caminho em que o driver ou o arquivo .inf está localizado. Se estiver
configurando drivers para um pacote NT durante a execução do Windows 95/98, 
você deverá digitar o caminho em que ntprint.inf está localizado. Esse arquivo
está no diretório windows\inf, onde windows é o diretório em que o 
NT 4.0 está instalado. A maneira mais fácil de se proceder é copiar todos os arquivos 
do diretório i386 do CD de instalação do NT para uma área no servidor ou na 
estação de trabalho e, em seguida, copiar o arquivo ntprint para esse mesmo
diretório.

Depois que o caminho do arquivo .inf é fornecido, é exibida uma lista de drivers. 
Selecione o driver desejado. Talvez você tenha que especificar o local
dos arquivos de driver. (Se tiver colocado os drivers e o arquivo .inf
no mesmo diretório, não será solicitado a especificação do local.) Se os
drivers estiverem em outro local (geralmente no CD de instalação do NT
caso você não os tenha copiado para um caminho diferente), procure o
caminho ou digite-o. Em seguida, os arquivos são copiados para o caminho
no servidor.

Se estiver configurando os drivers para Windows 95/98 durante a execução
do Windows NT, você será solicitado a digitar o caminho do arquivo
msprint.inf. Esse arquivo está localizado no diretório windows\inf, onde
windows é o diretório em que o Windows 95/98 está instalado. A maneira 
mais fácil de se proceder é copiar todos os arquivos .cab do diretório
win95 ou win98 do CD de instalação do Windows para uma área no servidor
ou na estação de trabalho e, em seguida, copiar os arquivos msprint.inf,
msprint2.inf e layout.inf para esse mesmo diretório. Se estiver instalando
drivers para um pacote Windows NT no Windows NT ou um pacote Windows 95/98
no Windows 95/98, os arquivos .inf não serão solicitados. Entretanto, 
você ainda assim deve apontar a instalação para o local dos drivers, 
geralmente o CD de instalação do Windows.
 
Se você tentar copiar drivers definidos como APENAS LEITURA,
o Microsoft API copiará os arquivos como .TMP. Esse procedimento
causará problemas quando os usuários fizerem o download do driver,
pois o driver não será encontrado. Verifique se os arquivos que estão
na área de onde foi feita a cópia não são apenas leitura. Isso 
normalmente não será um problema se você seguir as orientações acima.


----------------------------------------------------------------
5.0  Gateway IPX/IP
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
5.1  O Gateway IPX/IP da Novell Não Está Incluído neste Release
----------------------------------------------------------------

O Gateway IPX/IP da Novell não está incluído neste release do
Novell Client para Windows 95/98. Ele está programado para ser
lançado para o Windows 95/98 logo após o lançamento do NetWare 5.


     
----------------------------------------------------------------
6.0  Documentação Administrativa Primária em HTML
----------------------------------------------------------------

A documentação HTML do Novell Client para Windows 95/98 contém
informações sobre instalação, configuração, uso, informações gerais e
resolução de problemas do Client. A documentação HTML está
disponível no CD-ROM do Novell Client, no diretório Novdoc. A
funcionalidade de impressão e pesquisa está disponível nos sistemas
operacionais de 32 bits, como o Windows 95/98 e o Windows NT.

Além da documentação HTML, a interface e a documentação do usuário
final podem ser encontradas na ajuda do Client. Para acessar a ajuda,
abra o arquivo setupnw.hlp.

Por exemplo, em uma estação de trabalho do Windows 95/98, clique em 
Iniciar > Executar e digite c:\novell\client32\setupnw.hlp. 



----------------------------------------------------------------
7.0  Marcas Registradas
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
7.1  Marcas Registradas da Novell
----------------------------------------------------------------

Novell e NetWare são marcas registradas da Novell, Inc. nos
Estados Unidos e em outros países. 

Client 32, Internetwork Packet Exchange e IPX, NDS, NetWare/IP,
Novell Client, e Open Data-Link Interface e ODI são marcas registradas
da Novell, Inc.


----------------------------------------------------------------
7.2  Marcas Registradas de Terceiros
----------------------------------------------------------------

3Com é marca registrada da 3Com Corporation. 

Compaq e Presario são marcas registradas da Compaq Computer 
Corporation.

Dell é marca registrada da Dell Computer Corporation.

Hewlett-Packard e Vectra são marcas registradas da 
Hewlett-Packard Company.

Microsoft, Windows e Windows NT são marcas registradas da 
Microsoft Corporation. 

Network Driver Interface Specification e NDIS são marcas registradas 
da PC-Plus Communications LP.


---------------------------------------------------------------------------
8.0  Isenção de Responsabilidade, Copyright, Aviso de Exportação, Patentes
---------------------------------------------------------------------------

A Novell, Inc., não declara nem fornece nenhuma
garantia em relação a nenhum software Novell e nega especificamente 
qualquer garantia, explícita ou implícita, de comercialização, título 
ou adequação a um propósito específico. A distribuição de qualquer software 
NetWare é proibida sem o consentimento expresso, por escrito, da Novell, Inc.
A Novell se reserva ainda o direito de interromper a distribuição
de qualquer software Novell.

A Novell não se responsabiliza por perdas de lucro ou rendimento,
perda com o uso do software, perda de dados, custos com a recriação
de dados perdidos, custo com a substituição de qualquer equipamento ou
programa ou reivindicações por parte de qualquer outra pessoa.

A Novell recomenda um backup antes da instalação de qualquer
software. O suporte técnico desse software poderá ser fornecido
a critério da Novell.
     
Copyright (C)1996-1998 Novell, Inc.  Todos os direitos reservados. Nenhuma 
parte desta publicação pode ser reproduzida, fotocopiada, armazenada em
um sistema de recuperação ou transmitida sem o consentimento expresso,
por escrito, da Novell.
          
Este produto não pode ser exportado para fora dos Estados Unidos ou do
Canadá sem a autorização prévia do Departamento Comercial dos Estados Unidos.

Patentes Americanas Nos. 5.349.642; 5.594.863; 5.633.931; e 5.692.129.  
Patentes Pendentes Americanas e Internacionais.


